**视力筛查仪技术参数**

1、产品属于医疗设备二类产品，需具备二类产品注册证。

2、筛查内容：近视、远视、散光、屈光参差、眼位变化、瞳孔大小及间距、斜视及斜视角度等。对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。

3、测量方式：双眼模式和单眼模式。双眼及单眼模式可以任意切换。

4、筛查模式：具备个体筛查和批量筛查模式。

5、数据接口：Wi-Fi、USB、蓝牙

6、打印机接口：Wi-Fi /蓝牙

7、打印报告形式：便签打印报告或A4彩色图文报告

8、屏幕：可前倾，彩色触摸显示屏，屏幕尺寸≥5.0英寸

9、信息录入：主机触屏录入、扫码录入、批量导入。

10、端口开放性：支持端口开放，可对接第三方信息管理系统。

11、电池：锂电池组，配备两块，每块续航≥4小时，方便进行长时间筛查活动。

12、充电模式：线充（type-C接口）

13、机器配备保护腕带，预防机器掉落。